1. Основные параметры электропитания
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Тип электропитания (Phase)
	Однофазное или трёхфазное питание
	1~ / 3~

	Номинальное напряжение питания (Rated voltage)
	Рабочее напряжение двигателя
	230 В, 3×400 В

	Диапазон допустимого напряжения (Voltage range)
	Допустимые отклонения напряжения
	160–240 В, 380–415 В

	Частота сети (Frequency)
	Частота питающей сети
	50 Гц, 50/60 Гц

	Коэффициент мощности (Power factor, cos φ)
	Эффективность использования тока
	0,82

	Класс энергоэффективности
	Стандарт энергоэффективности
	IE2, IE3, IE4

	КПД при номинальной нагрузке
	Эффективность двигателя
	%


2. Электрические параметры нагрузки
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Номинальная мощность (Rated power)
	Мощность на валу
	Вт / кВт

	Потребляемая мощность (Input power)
	Потребление из сети
	Вт / кВт

	Номинальный ток (Rated current)
	Ток при нагрузке
	А

	Максимальный рабочий ток
	Длительный допустимый ток
	А

	Пусковой ток
	Ток при старте
	А

	Номинальный крутящий момент
	Момент на валу
	Н·м

	Пусковой крутящий момент
	Момент при запуске
	%

	Макс. пусков в час
	Частота включений
	кол/ч


3. Тип и характеристики электродвигателя
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Тип электродвигателя
	Тип конструкции двигателя
	Асинхр./Синхр./PM

	Количество полюсов
	Определяет скорость
	2/4/6

	Синхронная скорость
	Теоретическая скорость
	об/мин

	Номинальная скорость
	Фактическая скорость
	об/мин

	Режим работы (Duty type)
	Тип нагруженности
	S1-S3

	Класс изоляции
	Термостойкость обмоток
	F, H

	Класс нагрева
	Предельный нагрев
	A–H

	Степень защиты корпуса
	Защита от воды и пыли
	IP54, IP55

	Материал обмотки
	Материал проводников
	Медь/Алюминий

	Тип охлаждения
	Способ охлаждения
	возд./вод.

	Тип соединения обмоток
	Схема подключения
	Y/Δ

	Монтажное исполнение
	Конфигурация корпуса
	IM B14/B35

	Встроенная термозащита
	Тип защиты от перегрева
	PTC, NTC

	Дополнительные датчики температуры
	Наличие датчиков
	корпус/статор

	Наличие заземления
	Защитное заземление
	Да


4. Характеристики двигателя с частотным преобразователем
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Диапазон регулирования частоты
	Рабочий диапазон VFD
	Гц

	Диапазон регулирования скорости
	Диапазон оборотов
	% или RPM

	Тип управления
	Алгоритм регулирования
	V/f, PID

	Плавный пуск/остановка
	Мягкий разгон
	Да

	THD
	Качество сигнала
	%

	Функции защиты
	Комплекс защит
	Перегрев, КЗ, сухой ход

	Интерфейс связи
	Цифровое управление
	RS485, Modbus

	Память настроек
	Восстановление параметров
	Да

	Тип управления
	Локальное/удалённое
	панель/BMS


5. Дополнительные требования и параметры
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Температура окружающей среды
	Диапазон эксплуатации
	°C

	Уровень вибрации
	Вибрации по ISO
	мм/с

	Сопротивление изоляции
	Электробезопасность
	МОм

	EMC соответствие
	Электромагнитная совместимость
	Да

	Соответствие стандартам
	Сертификация
	CE, EAC, RoHS


6. Параметры кабеля питания
	Параметр
	Краткая информация
	Описание / пример

	Тип кабеля
	Марка кабеля
	H07RN-F, ПВС, КГ

	Число и сечение жил
	Конфигурация кабеля
	3×1,0 мм²

	Материал проводников
	Материал жил
	Медь

	Длина кабеля
	Стандартная длина
	м

	Тип вилки
	Тип разъёма
	Schuko/CEE

	Температурный диапазон
	Температура эксплуатации
	°C

	Защита оболочки
	Стойкость изоляции
	влагостойк./маслостойк.

	Тип ввода кабеля
	Способ ввода
	литой/сальник

	Тип подключения
	Способ соединения
	литой/клеммы

	Токовая нагрузочная способность
	Максимальный ток
	А

	Макс. длина без падения напряжения
	Допустимая длина
	м



