Полный список условий эксплуатации поверхностных насосов 
Данный перечень параметров условий эксплуатации приведен для поверхностных насосов, чтобы насос работал безопасно и в пределах заложенных производителем характеристик. 
1. Параметры окружающей среды
	Параметр
	Значение

	Температура окружающего воздуха (min/max)
	

	Допустимая влажность воздуха
	

	Условия эксплуатации: помещение / под навесом / открытый воздух
	

	Требования к защите от дождя, снега, прямого солнца
	

	Условия эксплуатации в запылённых помещениях
	

	Высота над уровнем моря
	

	Требования к вентиляции пространства вокруг насоса
	

	Максимальный уровень шума в зоне установки
	


2. Параметры перекачиваемой жидкости
	Параметр
	Значение

	Тип жидкости
	

	Максимальная температура перекачиваемой воды
	

	Плотность и вязкость
	

	Допустимый размер твёрдых частиц
	

	Максимальное содержание механических примесей
	

	Химическая агрессивность
	

	Уровень pH
	

	Допустимое газосодержание
	

	Содержание растворённых солей / минерализация
	

	Максимальная кинематическая вязкость
	

	Наличие волокнистых включений
	

	Класс опасности жидкости
	

	Содержание водно‑гликолевых смесей
	


3. Гидравлические условия
	Параметр
	Значение

	Максимальная высота всасывания
	

	Минимальная глубина забора
	

	Требования к заполнению насоса
	

	Максимальная длина всасывающей линии
	

	Требования к материалам всасывающего трубопровода
	

	Наличие обратного клапана
	

	Минимальный диаметр всасывающего трубопровода
	

	Минимальный диаметр напорного трубопровода
	

	Допустимый диапазон рабочего расхода
	

	Допустимый диапазон рабочего напора
	

	Кавитационные требования (NPSH)
	

	Работа на закрытую задвижку
	

	Максимальное давление на входе
	

	Максимальное рабочее давление системы
	

	Максимально допустимое давление в корпусе
	

	Максимально допустимая скорость потока
	


4. Электрические условия
	Параметр
	Значение

	Номинальное напряжение
	

	Допустимое отклонение напряжения
	

	Частота сети
	

	Необходимость заземления
	

	Требования к защитному автомату / предохранителю
	

	Степень защиты корпуса (IP)
	

	Подключение через УЗО
	

	Максимальная длина кабеля питания
	

	Допустимые потери напряжения
	

	Работа с частотным преобразователем
	

	Диапазон частоты питающего тока
	

	Максимальный рабочий ток двигателя
	

	Способ подключения (звезда / треугольник)
	


5. Условия установки
	Параметр
	Значение

	Тип установки
	

	Требования к основанию
	

	Требования к фиксации
	

	Минимальные расстояния для охлаждения
	

	Монтаж в помещении
	

	Монтаж на открытом воздухе
	

	Защита от замерзания
	

	Положение заливной пробки и выпускного отверстия
	

	Высота установки относительно уровня воды
	

	Минимальная температура для запуска
	


6. Условия эксплуатации по режиму работы
	Параметр
	Значение

	Режим работы двигателя
	

	Максимальное количество запусков
	

	Продолжительность непрерывной работы
	

	Ограничения при цикличной работе
	

	Работа с частотным преобразователем
	

	Работа при пониженной подаче
	

	Температура нагрева двигателя
	

	Охлаждение двигателя
	


7. Условия безопасности
	Параметр
	Значение

	Защита от перегрева
	

	Защита от перегрузки
	

	Защита от сухого хода
	

	Защита от обратного вращения
	

	Защита от гидроудара
	

	Требования к электробезопасности
	

	Взрывоопасные зоны
	


8. Климатическое исполнение
	Параметр
	Значение

	Климатическая категория по ГОСТ
	

	Категория размещения
	

	Диапазоны сезонных температур
	

	Устойчивость к коррозии
	

	Антикоррозийная защита
	

	Защита от обледенения
	


9. Условия технического обслуживания
	Параметр
	Значение

	Осмотр уплотнений
	

	Проверка крыльчатки
	

	Проверка корпуса и патрубков
	

	Чистка фильтра
	

	Контроль давления
	

	Интервалы обслуживания
	

	Снятие и установка насоса
	

	Квалификация персонала
	



